문제1) 점화플러그의 점화 요구전압에 대한 설명으로 옳은것은?

① 급가속 시 높아진다.               ② 전극의 온도가 높아지면 높아진다.

③ 기관의 온도가 상승하면 높아진다.  ④ 흡입 혼합기의 온도가 높아지면 높아진다.

sol) 정답은 1번입니다. 점화 요구전압이란 전극 간극을 채우고 있는 공기의 전기적 절연성을 파괴하고 불꽃 방전을 일으키는 데에는 충분히 높은 고전압이 필요로 합니다. 불꽃 방전을 일으키는 데에 필요한 전압을 요구 전압이라고 합니다. 이 요구 전압은 엔진의 회전수나 엔진에 걸리는 부하의 정도, 전극 간극, 혼합기의 혼합비율, 점화시기 등에 따라 동일한 엔진에서도 다른 값을 보입니다. 밑의 조건을 참고하세요.

변수	요구 전압의 변화 경향
운전 상태	시동, 급가속시 요구 전압 최대
엔진 회전수	전부하조건에서 회전수가 높을수록 요구 전압 감소
점화시기	점화시기가 진각 될수록 요구전압 감소
공연비	연료가 희박할수록 요구전압 증가

문제2) 전압강하의 특징에 대한 설명 중 틀린것은?

① 전압강하는 직렬· 병렬회로 모두 발생한다.

② 전압강하는 회로에 존재하는 저항이 2개 이상 이어야 발생한다.

sol) 정답은 1번입니다. 전압강하란 전기 회로에서 사용하고 있는 전선의 저항이나 회로 접속 부분의 접촉 저항 등에 소모되는 전압을 그 저항에 의한 전압 강하라고 합니다. 즉 전압강하는 저항에 따라 결정되고 저항은 거리 및 단면적에 의하여 결정이 되며, 직렬회로에서 발생됩니다.

문제3) AGM(Absorbent Glass Mat) 배터리에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 극판의 크기가 축소되어 출력 밀도가 높아졌다.

② 유리섬유 격리판을 사용하여 충전 사이클 저항성이 향상된다.

sol) 정답은 1번입니다. AGM(차세대 흡수성 유리섬유 배터리)는 아이들 스탑 엔 고(ISG), 하이브리드 수요 증가와 더불어 계속 증가하고 있는 추세입니다.

AGM의 장점은 다음과 같습니다.

① 저저항 유리섬유 격리판 사용으로 시동성능 130%향상

② 고밀도 활물질 및 극판셀 압축 기술로 심방전 및 내진동성 향상

③ 극판과 극판 사이의 특수 유리섬유 격리판에 전해액 흡수로 인해 전해액 유출이 없다.

④ 동일체적의 일반 전지에 비해 용량, 기대수명이 향상

문제4번) 직권전동기의 특성으로 틀린 것은?

① 단자전압은 부하전류가 클수록 높게 한다.    ② 부하가 감소되면 회전속도가 증가

sol) 정답은 1번입니다. 직권식 전동기는 전기자 코일과 계자 코일이 직렬로 연결된 것이며, 각 코일에 흐르는 전류는 일정하게 됩니다. 이 형식의 특징은 회전력이 크고 부하 변화에 따라 자동적으로 회전속도가 증감하므로 고 부하에서는 과대 전류가 흐르지 않습니다.

이 전동기의 회전력은 전기자 전류와 자계 세기와의 곱에 비례합니다. 또한 자계의 세기는 계자 전류에 의하여 결정되고 또한 전기자 전류와 같으므로 전기자 전류의 2승에 비례합니다. 즉, 전기자의 전류가 클수록 발생되는 회전력도 크게 됩니다.

전기자 전류는 전동기에 발생하는 역기전력에 반비례하고, 역기전력은 속도에 비례합니다. 즉, 전기자 전류는 속도에 반비례하여 증감합니다. 이와 같이 직권전동기는 회전 속도가 낮을 때, 즉 부하가 클때는 전기자 전류가 증가하여 큰 회전력을 발생합니다.

문제5) 플렉스레이(FlexRay) 데이터 버스의 특징으로 거리가 먼 것은?

① 데이터 전송은 비동기방식이다.

② 데이터 전송은 2개의 채널을 통해 이루어진다.

sol) 정답은 1번입니다. 플렉스레이는 자동차 네트워크 통신 프로토콜로서 CAN통신보다 더 빠르고 신뢰성이 높으나 가격이 비싸다는 단점이 있습니다. 특징으로는 다음과 같습니다.

① 데이터 전송은 2개의 채널로 이루어 집니다.

② 데이터 전송은 2개의 채널에서 각각 2개의 배선을 이용합니다.

③ 데이터를 2채널로 동시에 전송함으로서 데이터 안전도는 4배로 상승합니다.

④ 데이터 전송은 동기방식(시간제어) 입니다.

문제6) 전자제어 가솔린 기관에서 공연비 피드백제어의 작동조건을 설명한 것으로 거리가 먼것은?

① 주행중 급가속시

② 스로틀포지션 센서의 아이들 접점이 ON시

sol) 정답은 1번입니다. 공연비(공기비) 피드백 제어기능은 시동 시, 난기운전 시, 가속 시, 전부하 시 등 상황에 적절하게 연료 분사량을 결정하게 됩니다.

공연비제어의 전제 조건은 아래와 같습니다.

① 센서온도가 적정온도 이상이어야 한다.(지르코니아 – 300도 이상, 티타니아 – 600도 이상)

② 기관이 공전영역 또는 부분부하영역에서 운전되고 있어야 합니다.

③ 기관온도(냉각수)가 40도 이상이 되어야 합니다.